Pytania i Odpowiedzi.

1. Czy zamawiający dopuści:

- serwer z procesorem 16 rdzeniowym o taktowaniu turbo 3,4 GHz?

- dyski SSD 1,92 TB SSD zamiast 2 TB (dyski o równej wartości 2TB SSD nie występują w serwerach)?

1.Zamawiający dopuszcza mniejsza liczbę rdzeni biorąc pod uwagę większe taktowanie procesora.

Dyski 2TB zostały wykorzystane jako nazwa handlowa. W ogólnym pojęciu zamawiający zamawia dokładnie dyski o powierzchni rzeczywistej 1863 GB

2. Prosimy również o wyjaśnienie zapisu:

*2x 10 GB/s SFP+ Fibre Channel (FC)*

Karty LAN ETH 10GB/s SFP+ (światłowodowe) zapewniają komunikację wykorzystującą protokół ISCSI. Katy SAN wykorzystujące protokół Fiber Channel mają przepustowość 16GB/s. Prosimy o doprecyzowanie którą technologię Zamawiający chce wykorzystać?

2.Zamawiający wymaga by sprzęt był wyposażony w kartę sieciową 2x 10 GB/s Ethernet Network.